**附件3**

**人机对话考试机构标准**

一、适用范围

本标准适用于承担人机对话考试的机构。

（人机对话考试系统由卫生部人才交流服务中心提供。）

二、人员配置

每个试室须配备1名责任心强，具备良好的职业素养，通过人机对话考试系统培训合格的系统管理员。

三、场地、设备配置要求

（一）机房硬件要求

1.机考机构应具备40台以上可集中安排上机操作的考试机（按照每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的10％）。

2.按照考试机数量安排试室，每个试室应具备40－100台考试机（按照每个考生1台考试机，备用机数量为考试机数量的10％，每台考试机均具有USB接口）。

3.每个试室应具备2台服务器（其中1台备用），具有USB接口。

4.每个考场至少应具备1台网关服务器，能够连接互联网，并能够与考场内所有试室的服务器、考试机通过局域网连接。

5.试室必须是基于静态IP的TCP/IP协议的局域网，同一个试室中的考试机、服务器通过局域网互联。

6.机房的供电原则上应采用双路电源。

设备具体要求如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型 号 | 内存容量 | 外存容量 | 显 卡 |
| 考试机 | PII或相当于PII以上 | 256M以上 | 600M空闲空间 | 800×600256色以上 |
| 服务器 | PIV或相当于PIV以上 | 1G以上如果考试机数量超过70台，内存须在2G以上 | 1G有效空间 | 800×600256色以上 |
| 网关 | PIV或相当于PIV以上 | 1G以上 | 1G有效空间 | 800×600256色以上 |

（二）软件要求

1.windows xp或windows 2000版本操作系统。

2.IE6.0以上版本浏览器。